|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | QUANTITA’ RICHIESTA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | % I.V.A. | MARCA E MODELLO  E ARTICOLO  COSTRUTTORE | NOTE |
| 1 | **ARMADI DEGENZA STRUTTURA INTERNA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA SPESSORE 8/10 CIRCA (+/- 5%) ANTA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE MINIMO mm 10 CIRCA (+/- 5%) DOTATE DI FERITORIE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE CERNIERE ANTISCASSO CHIUSURA A CHIAVE RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTACRUCCE DIMENSIONI ESTERNE CM 45 X 50 X 190 H CIRCA (+/- 5%), PORTE BATTENTI, CASSETTO ESTRAIBILE NELLA PARTE INFERIORE CONFORME NORMATIVA** D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 VARI COLORI | **N° 20** |  |  |  |  |  |
| 2 | **ARMADI DEGENZA STRUTTURA INTERNA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA SPESSORE 8/10 CIRCA (+/- 5%) ANTA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE MINIMO mm 10 CIRCA (+/- 5%) DOTATE DI FERITORIE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE CERNIERE ANTISCASSO CHIUSURA A CHIAVE RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTACRUCCE DIMENSIONI ESTERNE CM 45 X 50 X 190 H CIRCA (+/- 5%), PORTE BATTENTI, CASSETTO ESTRAIBILE NELLA PARTE INFERIORE CONFORME NORMATIVA** D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 VARI COLORI | **N° 20** |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO = I.V.A ESCLUSA** | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DICONSI € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |