|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | DESCRIZIONE | QUANTITA’ RICHIESTA | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | % I.V.A. | MARCA E MODELLO  E ARTICOLO  COSTRUTTORE | NOTE |
| 1 | **ARMADI PER LO STOCCAGGIO IN AMBIENTI DI LAVORO DI SOSTANZE CHIMICHE, ACIDI E BASI CON DIMENSIONI ESTERNE CM 120 X 60 X 190 H CIRCA (+/- 5%), PORTE BATTENTI, ALMENO 8 CASSETTI ESTRAIBILI COMPLETI DI VASCHETTA IN PLASTICA, CORPO ESTERNO E PORTE IN LAMIERA D'ACCIAIO, RISTIMENTO IN RESINA MELAMMINICA, ANTE DOTATE DI SERRATURA A CILINDRO, PREDISPOSTI AL ACOLLEGAMENTO SUL TETTO DELL'ARMADIO AD UN SISTEMA TECNICO DI VENTILAZIONE, GUARNIZIONI IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA CHE IMPEDISCONO LA FUORIUSCITA DI VAPORI DANNOSI, CERTIFICAZIONI CE E CONFORMI ALLE NORMATIVE EN14727** | **N° 10** |  |  |  |  |  |
| 2 | **ARMADIO PER LO STOCCAGGIO IN AMBIENTI DI LAVORO DI SOSTANZE INFIAMMABILI CON RESISTENZA EFFETTIVA ALL'INCENDIO PER OLTRE 90 MINUTI, DIMENSIONI CM 120X 60 X 195H CIRCA (+/- 5%), ANTE A BATTENTE CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO IN QUALUNQUE POSIZIONE, ALMENO 3 RIPIANI IN LAMIERA VERNICIATA, 1 VASCA RACCOLTA SUL FONDO, CHIUSURA AUTOMATICA DELLA PORTA IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA TEMPERATURA ESTERNA DI 47° FORATURA DI ENTRATA E USCITA NEL TETTO DELL'ARMADIO, ETICHETTATURA BDI SICUREZZA, CERTIFICAZIONI SECONDO LE NORME EUROPEE EN 14470-1** | **N° 10** |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO = I.V.A ESCLUSA** | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DICONSI € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |