**LOTTO N°5**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 5: CENTRIFUGA REFRIGERATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta**  | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Capacità massima di carico: 24 x 2 ml.
 |  |  |  |
| 1. Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm con passi di 10 rpm.
 |  |  |  |
| 1. Mantiene una temperatura costante di 4 °C a velocità massima.
 |  |  |  |
| 1. RCF: impostabile fino a 21.380x.
 |  |  |  |
| 1. Temperatura: range da –20 °C a +40 °C con incrementi e decrementi di 1 °C
 |  |  |  |
| 1. Tempo di centrifugazione: da 30 s a 99 min o in continuo.
 |  |  |  |
| 1. Motore a induzione, esente da manutenzione.
 |  |  |  |
| 1. Alimentazione: 220V, 50-60 Hz.
 |  |  |  |
| 1. Consumo max.: 450 W.
 |  |  |  |
| 1. Marchio CE.
 |  |  |  |
| 1. Rumorosità max.: 56 dB.
 |  |  |  |
| 1. Dimensioni (A x L x P): 324 x 338 x 580 mm.
 |  |  |  |
| 1. Peso: 30 Kg.
 |  |  |  |
| 1. Garanzia: 24 mesi
 |  |  |  |