**LOTTO N°6**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 6: N.1** **FRIGOEMOTECA PER CONSERVAZIONE SACCHE DI SANGUE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Temperatura d’esercizio +4° C.. |  |  |  |
| 1. Dimensioni esterne mm: 600(L) x 615(P) x 1425(H). |  |  |  |
| 1. Volume: 175 L circa. |  |  |  |
| 1. Struttura esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri epossidiche. |  |  |  |
| 1. Vasca interna completamente in acciaio inox AISI 304. |  |  |  |
| 1. Spessore dell’isolamento di 60 mm. |  |  |  |
| 1. Porta con sistema di auto chiusura e vetro in tripla camera. |  |  |  |
| 1. Registratore elettronico della temperatura. |  |  |  |
| 1. Batteria di back-up con autonomia di 36h. |  |  |  |
| 1. Dotato di microsd interna per consentire la registrazione dei dati per 10 anni. |  |  |  |
| 1. Allarmi acustici e visivi. |  |  |  |
| 1. Certificazione secondo la direttiva 93/42/CEE, 2006/42/UE e 2011/65/UE. |  |  |  |