**All. A - Schema “caratteristiche tecniche minime”:**

**LOTTO 17 FORNITURA DI APPARECCHIATURE PORTATILE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE PER DIALISI”**”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| **APPARECCHIATURA PORTATILE PER IL TRATTAMENTO ACQUA DI RETE CON SISTEMA AD OSMOSI INVERSA 70 LITRI/ORA.** | | | |
| 1. Apparecchiatura portatile per il trattamento acqua di rete con sistema ad osmosi inversa. |  |  |  |
| 1. La produzione di acqua trattata deve essere di almeno 70 litri/ora effettivi da utilizzarsi per trattamento emodialitico. |  |  |  |
| 1. Apparecchio montato su ruote, facilmente trasportabile, a bassa rumorosità. |  |  |  |
| 1. Deve avere dimensioni compatte. |  |  |  |
| 1. Caratteristiche tecniche: pre-filtrazione dell’acqua di rete; possibilità di disinfezione chimica e/o a raggi U. |  |  |  |
| 1. Possibilità di documentare le procedure di disinfezione. |  |  |  |
| 1. Modalità operative di facile utilizzo. |  |  |  |

.

.

..

.

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| **APPARECCHIATURA PORTATILE PER IL TRATTAMENTO ACQUA DI RETE CON SISTEMA AD OSMOSI INVERSA 120 O PIÙ LITRI/ORA** | | | |
| 1. Apparecchiatura portatile per il trattamento acqua di rete con sistema ad osmosi inversa. |  |  |  |
| 1. La produzione di acqua trattata deve essere di almeno 120 litri/ora effettivi o superiori, capace di alimentare contemporaneamente almeno n. 2 monitor per emodialisi o più, da utilizzarsi per trattamento emodialitico. |  |  |  |
| 1. Apparecchio montato su ruote, facilmente trasportabile, a bassa rumorosità. |  |  |  |
| 1. Deve avere dimensioni compatte. |  |  |  |
| 1. Caratteristiche tecniche: pre-filtrazione dell’acqua di rete; possibilità di disinfezione chimica e/o a raggi U. |  |  |  |
| 1. Possibilità di documentare le procedure di disinfezione. |  |  |  |
| 1. Modalità operative di facile utilizzo. |  |  |  |