**ALLEGATO A**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA DESTINARE AL LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE TESSUTALE HLA – MEDICINA TRASFUSIONALE E DEI TRAPIANTI P.O. “V. CERVELLO”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL REATTIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | Microtomo rotativo automatico:- possibilità di utilizzo anche in semiautomatico ed in manuale - portalama con protezione antitaglio e rimozione della lama escludendo il contatto con l’operatore- possibilità di riconoscimento/memorizzazione in automatico della posizione del blocchetto istologico (superficie di taglio) rispetto alla lama, utile nel “ritaglio” di campioni bioptici con materiale esiguo- comando anche tramite pedale- ampio vassoio removibile per gli scarti- pulsante blocco emergenza- pannello di controllo con display LCD |   |   |   |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** |