**LOTTO N°3**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 3:** **ELETTROFORESI ORIZZONTALE MUNITO DI COPERCHIO CON ELETTRODI INCORPORATI**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Vassoio di supporto del gel (10x8cm). |  |  |  |
| 1. Volume tampone: 250-300 ml. |  |  |  |
| 1. Numero minino campioni:10. |  |  |  |
| 1. Numero max. campioni:20, |  |  |  |
| 1. Pettini: 2 pettini spessore 1mm/10campioni e 2 pettini spessore 1mm/20 campioni. |  |  |  |
| 1. Apparato dotato di marchio CE. |  |  |  |