**LOTTO N°3**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

 **LOTTO 3:** **ELETTROFORESI ORIZZONTALE MUNITO DI COPERCHIO CON ELETTRODI INCORPORATI**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta**  | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Vassoio di supporto del gel (10x8cm).
 |  |  |  |
| 1. Volume tampone: 250-300 ml.
 |  |  |  |
| 1. Numero minino campioni:10.
 |  |  |  |
| 1. Numero max. campioni:20,
 |  |  |  |
| 1. Pettini: 2 pettini spessore 1mm/10campioni e 2 pettini spessore 1mm/20 campioni.
 |  |  |  |
| 1. Apparato dotato di marchio CE.
 |  |  |  |