**LOTTO N°4**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO** **4: ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta**  | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Alimentatore compatto con comandi a tastiera impermeabile e display digitale.
 |  |  |  |
| 1. Dotato di 4 uscite.
 |  |  |  |
| 1. A voltaggio o corrente costante.
 |  |  |  |
| 1. Selezione per incrementi di 1V o di 1mA.
 |  |  |  |
| 1. Timer impostabile da 1 a 999 minuti con allarme.
 |  |  |  |
| 1. Voltaggio max: 300V..
 |  |  |  |
| 1. Corrente max: 400mA.
 |  |  |  |
| 1. Apparecchiatura con marchio CE..
 |  |  |  |