**LOTTO N°5**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 5: N.1** **FREEZER -10/-40C**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta**  | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Capacità di 500 LT circa..
 |  |  |  |
| 1. Dimensioni L 100 x P 80 circa .
 |  |  |  |
| 1. Deve avere un range di temperatura tra -20 e -30 e regolabile a display.
 |  |  |  |
| 1. Deve essere dotato di 4 ripiani, ciascuno con sportello di chiusura.
 |  |  |  |
| 1. Segnalazione acustica, visiva degli allarmi e con memoria degli allarmi.
 |  |  |  |
| 1. 4 ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori.
 |  |  |  |