**LOTTO N°7**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 7: N.2 FOTOMETRO AD ASSORBIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA LIBERA NEGLI EMOCOMPONENTI (PLASMA, GLOBULI ROSSI).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta**  | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Doppia lunghezza d’onda (570 nm e 880 nm).
 |  |  |  |
| 1. Misurazione dei valori nel range di 0-3 g/dl.
 |  |  |  |
| 1. Disponibilità immediata dei valori (<60s).
 |  |  |  |
| 1. Minimo tre controlli di qualità, livelli: alto, medio basso.
 |  |  |  |
| 1. Microcuvette in plastica monouso di materiale infrangibile confezioni da 100 microcuvette.
 |  |  |  |