**LOTTO N°1**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 1: N.4** Poltrone per terapia infusione

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| Poltrona ergonomica per relax in telaio in tubo di acciaio cromato |  |  |  |
| a due snodi e tre sezioni |  |  |  |
| composta da sedile, schienale e pediera. |  |  |  |
| con imbottitura autoestinguente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente |  |  |  |
| con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente). |  |  |  |
| con braccioli in materiale antiscivolamento, resistente al graffio e al taglio. |  |  |  |
| Il movimento dello schienale e dei gambali deve essere sincrono e regolabile |  |  |  |
| Le dimensioni della seduta devono di circa cm 40x52x7 spessore |  |  |  |
| Le dimensioni dello schienale devono essere di circa 85x52x7 spessore. |  |  |  |
| le dimensioni della pediera devono essere di circa cm 40x52x7 spessore. |  |  |  |