**LOTTO N°2**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 2: N.1 LETTINO DA VISITA AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICAMENTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta**  | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Sistema dotato di sezione mobile
 |  |  |  |
| 1. Struttura realizzata in metallo.
 |  |  |  |
| 1. Testata dotata di foro naso-bocca e di relativo tappo di chiusura.
 |  |  |  |
| 1. Schienale regolabile in negativo fino ad almeno -15° e in positivo fino ad almeno 65°
 |  |  |  |
| 1. Regolazione elettrica dell’altezza: min/max cm 45/95.
 |  |  |  |
| 1. Dotato di ruote detraibili.
 |  |  |  |
| 1. Larghezza di almeno 68 cm.
 |  |  |  |
| 1. Lunghezza di almeno 170 cm.
 |  |  |  |
| 1. Carico di sicurezza di almeno 200 kg.
 |  |  |  |
| 1. Rivestimento in similpelle ignifuga di colore blu.
 |  |  |  |